Приложение № 1

к договору управления МКД

Состав и техническое состояние  общего имущества многоквартирного дома.
на 01.04.2021 год
1. Адрес многоквартирного дома -  ул. Маяковского,  20/1.
2. Серия – 125
3. Год постройки  - 1992г. 
4. Этажность  - 9.
5. Количество квартир  - 104*. 
6*.Общая площадь жилых (квартир) и нежилых помещений (в собственности физ. и юр. лиц)   - 4902,1*м2. 

7*.Общая площадь многоквартирного дома в управлении   - 8001,9*  м2;     в т. ч.:
        а) Общая площадь жилых помещений (квартир)-  - 4703,7 м2;

        б) Общая площадь нежилых помещений в собственности (физических, юридических лиц) – 198,4 *м2; 
        в) Вспомогательные помещения для размещения служб, эксплуатирующих МКД        -       14,8*  м2

        г)  Общая площадь общего имущества – 3085  * м2 в том числе:
        - тех.подполье – 711,4* м2;

                - чердак – 721,4* м2;
 - лестничные клетки  площадь л. клетки/ уборочная площадь л. клетки – 137/178,1 м2;

 - места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы,  вестибюли, лифтовые шахты, хол. тамбура , балконы МОП)  - 1389,5* м2;

 - помещения общего назначения (кухни, бытовки, вахты, общие туалеты, эл. щитовые. ) –84,6* м2.

        8.Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ)  -29  %  на  2018 г.

        9.Год последнего  капитального ремонта -    
10.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 4848,2** м2;

11.Кадастровый номер земельного участка  - сведения отсутствуют.   
12.. Дом оборудован: горячим холодным водоснабжением, отоплением центральным,  электроснабжением,  канализацией центральной, мусоропроводом, лифтом.

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования.

	№

п/п
	Наименование элемента общего имущества
	Параметры
	Техническое состояние


	1
	Фасад в т.ч.:
	
	удовлетворительно

	1.1
	Фундаменты
	Вид фундамента -  сваи

материал фундамента - ж/бетон 
	удовлетворительно

	1.2
	Стены 
	Материал стен  - ж/бетон 
	удовлетворительно

	1.3
	Двери


	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования (входные, тамбурные, подвальные, помещений мусорокамер)    -  72 шт.,  из них:

- деревянных      -  4  шт; ПХВ – 23 шт
- металлических   - 45 шт.
	удовлетворительно

	1.4
	Окна
	Количество окон, расположенных в помещениях  общего пользования   - 26  шт. - ПХВ
	удовлетворительно

	1.5
	Лестницы 
	Количество лестничных маршей  - 18 шт.
	удовлетворительно

	2
	Мусоропровод
	Количество  -  1 шт.

Количество загрузочных устройств  -  4 шт.
	удовлетворительно

	3
	Технические этажи(чердак) в т.числе машинное отделение 
	Площадь   - 721,4 м2


	удовлетворительно

	4
	Кровля
	Вид кровли  -  плоская 

Материал кровли  -   рулонный;

Площадь кровли  - 888,6 м2.


	Удовлетворительно

Техническая инвентаризация  техпаспорта МКД

	5
	Технические подвалы, в т. числе мусорокамеры
	Площадь  -  711,4м2

Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал:

1. система отопления;

2. холодное горячее водоснабжение;

3. канализация; 

4. сети электроснабжения;
	Удовлетворительно

Техническая инвентаризация техпаспорта  МКД

	6
	Общедомовая система отопления.
	Диаметр:76,50,20 мм;  материал: сталь;

Внутриквартирная разводка трубопровода:

Вертикальная,

отопительные приборы - конвекторы
	удовлетворительно

	7
	Общедомовая  система холодного водоснабжения
	Диаметр: 50,25,20 мм

Материал: сталь


	удовлетворительно

	8
	Общедомовая  система горячего водоснабжения 
	Диаметр: 50,25,20 мм

Материал: сталь 
	удовлетворительно

	9
	Общедомовые приборы учёта.
	Перечень установленных приборов учёта: 

- холодного водоснабжения         1 шт

- горячего водоснабжения            1шт
- система отопления                      1 шт

	удовлетворительно

	10
	Общедомовая  система канализации
	Диаметр: 100 мм

Материал:  чугун, ПХВ


	удовлетворительно

	11
	Система ливневой канализации
	Диаметр: 100, 80 мм

Материал:  чугун, сталь


	удовлетворительно

	12
	Система вентиляции
	Тип: блочная бетонная, асбестоцементные трубы
	удовлетворительно

	13
	Общедомовая система электроснабжения:

-общедомовые приборы учёта электроэнергии

- этажные щиты распределительные

- вводно-рапредели-тельные устройства
	Количество -   2  шт. 

Количество -   27  шт. 

Количество  -  1  шт.
	удовлетворительно

	14
	Магистральные сети электроснабжения
	Материал :   медь ПВ-3-35 мм2   , 960 м
	удовлетворительно

	15
	Сети внутриподъездного освещения
	Кабель ВВГ 3х1,5 м , 111 м . Светодиодный светильник
ЖКХ – 126 шт.
	удовлетворительно

	16
	Сети надподъездного  освещения
	Светильники    светодиодный                   1  шт.

                             тип                               кол-во

Управление работой освещения   автоматическое, фотореле         

                  
	удовлетворительно

	17
	Сети подвального  освещения
	в  наличии
	удовлетворительно

	18
	Лифтовые и иные шахты.
	Количество  лифтовых шахт  -  2 шт.
	удовлетворительно

	19
	Лифты и лифтовое оборудование
	Количество лифтов -  2  шт, в том числе :

 грузовых  -  шт.
	удовлетворительно

	20
	Система коллективного приёма телевидения (СКПТ)
	Тип :    нет
	 

	21
	Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода
	Количество кранов -   1 (на 1 этаже блока Б для нежилых помещений).
	Требуется демонтаж ВПВ  блоков А, В. 
В блоке Б демонтаж требуется со  2 по 9 этажи, кроме 1-го этажа. Выведены из эксплуатации, 1 кран необходимо укомплектовать пожарным шкафом

	22
	Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома
	Количество  - 2 шт
	удовлетворительно

	23**
	Общая площадь 
	Земельного участка -  4848,2  м2. в т.ч.: 

площадь застройки   -  882,4  м2

асфальт                       -  1653,8  м2

грунт                             - 1544,0   м2

газон                              - 768,0 м2
	удовлетворительно

	24
	Элементы благоустройства
	1.Детское игровое оборудование – 1 шт, в том числе
· Детский игровой комплекс код№  5114 -1 шт ., установлен в 2013 г.
2. Скамейки     - 1 шт

3. Урны            -  2 шт

4. Хозяйственные стойки  - 3 шт

5.Ограждения зеленой зоны  -  500 мп

Тип :  трубчатые 


	удовлетворительно

	25
	Система ограничения доступа (домофон)
	Количество – 1 шт
	удовлетворительно


Примечания:

* Площади изменяемые – в соответствии с     техническими паспортами  жилых и нежилых помещений ,  предоставляемыми собственниками данных помещений и , в соответствии с технической инвентаризацией т.паспорта МКД
** Площади изменяемые . в  соответствии с кадастровыми паспортами земельных   участков  и исполнительными схемами выполненных  работ по ремонту придомовой территории.
От лица Управляющей организации:

                          От лица Собственника:
Директор  _________________ А.А. Русин                                    ___________________​​​​​​__       __________
                                                                                                                                     (Ф.И.О.)                                     подпись                                     
